# Casa residencial en Beringe (NL)

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

En la dirección Hoogstraat 47 de Beringe (L), el propietario de la vivienda y maestro pintor Thijs Martens revistió las tejas de negro y la fachada de blanco en 2016. Todavía no se dispone de los valores de consumo de energía para la calefacción, pero ya hay experiencias iniciales: *"El ático no aislado ya no es tan frío en invierno"* y *"Nuestra calefacción sólo necesita 30 minutos para pasar de 17°C a 20°C cuando llegamos a casa. Antes de ClimateCoating® tardaba 1,5 horas"*. Los muros exteriores son una construcción de doble cáscara con cámara de aire y los llamados medios ladrillos como cáscara de clinker. Los tiempos de calentamiento mucho más cortos y el enfriamiento más lento tienen un efecto de ahorro de energía.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 22501,22503,22505 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |