# Fachadas después de x años

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**2004 y 2011 pintados con** [**ThermoProtect**](https://www.climatecoating.com/es/productos/thermoprotect/)**. Se acabó el moho.** La fachada se pintó por última vez con [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/es/productos/thermoprotect/) en 2011. Anteriormente se exigía el repintado anual. Entre otras cosas, por problemas de humedad y grietas debidas al tráfico. Además, la fachada se equipó con el sistema Schrijver (ranuras de ventilación).

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 26865,25965,26866,26867,26868 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |