# Lavado de la fachada de grava

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Aislamiento térmico en verano e invierno** Esta casa es uno de los primeros edificios residenciales de Rosmalen (Den Bosch, Países Bajos). La sólida fachada con grava lavada ofrece poca resistencia al calor solar penetrante en verano y durante la temporada de calefacción se escapa mucho calor de la casa. En noviembre de 2016, la fachada se pintó con [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/es/productos/thermoprotect/). El resultado es satisfactorio: Durante las frías noches de invierno, la temperatura de la habitación casi no baja, incluso con el termostato regulado a la baja. Por la mañana, la temperatura ambiente se eleva rápidamente a más de 20°C. Aunque los emiratos no sean más precisos en este caso, este ejemplo también demuestra que el ClimateCoating® en la fachada es capaz de mantener el calor en la casa.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 26988,26989,26990,26419,26991,26992 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |