# Casas adosadas en los Países Bajos

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Algo más del 5% de ahorro de energía** Además de un aspecto bueno y estable a lo largo de muchos años, así como de la protección contra las inclemencias del tiempo, un revestimiento ClimateCoating® de la fachada también supone un ahorro de energía en calefacción. Estos varían en función del material de la pared y del tipo de edificio. En el caso de estos chalets adosados de Ymere (Países Bajos), fue más del 5% tras el revestimiento en 2011. Podría pensarse que esto no es nada especial: en un edificio comparable con un aislamiento de poliestireno de 3 cm no ha sido mucho más desde 1990. La particularidad reside aquí en la relación de las acciones de la superficie envolvente del muro exterior con el techo y las ventanas.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 26044,27294,27295,27296,27297,27298,27299 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |