# PU Safe Filler

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

### Compuesto de sellado para espuma de PU PU Safe Filler es un sellador o masilla para aplicar sobre espuma de poliuretano. El relleno cierra los poros de la espuma de PU y crea una superficie homogénea para su posterior procesamiento con el revestimiento PU Safe.

La apertura de difusión variable del PU Safe Filler permite su aplicación tanto en interiores como en exteriores. PU Safe Filler se seca de forma plasto-elástica, impermeable, químicamente neutra e inodora. La gran flexibilidad del relleno es especialmente importante en el caso de los movimientos térmicos y estructurales de los componentes, ya que garantiza una superficie de sellado ininterrumpida. PU Safe Filler se adhiere bien a todos los materiales de construcción convencionales, como el PVC y el aluminio revestido con pintura o película plástica de color. Clásicamente, el sellador se utiliza en el montaje de puertas y ventanas cuando se trabaja con espuma de PU.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **total\_sales** | 0 |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **wcml\_sync\_hash** | Array |
| **attr\_label\_translations** | Array |
| **qode\_single\_product\_new\_meta** | no |
| **21831\_custom\_list\_file** | Array |