# Fasada z żwiru płukanego

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Izolacja termiczna letnia i zimowa** Ten dom jest jednym z pierwszych budynków mieszkalnych w Rosmalen (Den Bosch, Holandia. Masywna fasada z płukanym żwirem stawia latem niewielki opór przenikającemu ciepłu słonecznemu, a w sezonie grzewczym wiele ciepła ucieka z domu. W listopadzie 2016 r. elewacja została pomalowana farbą [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/). Wynik jest zadowalający: W zimne zimowe noce temperatura w pomieszczeniu prawie nie spada, nawet przy niżej ustawionym termostacie. Rano temperatura w pomieszczeniu szybko wzrasta do ponad 20°C. Nawet jeśli emiria nie jest tu bardziej precyzyjna, to przykład ten pokazuje również, że ClimateCoating® na fasadzie jest w stanie zatrzymać ciepło w domu.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 30378,30380,30382,28128,30384,30386 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |