# Elewacje po x latach

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**2004 i 2011 pomalowane farbą** [**ThermoProtect**](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/)**. Koniec z pleśnią.** Fasada została ostatnio pomalowana powłoką [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/) w 2011 roku. Wcześniej wymagane było coroczne malowanie. Między innymi z powodu problemów z wilgocią i pęknięć spowodowanych ruchem ulicznym. Dodatkowo, fasada została wyposażona w system Schrijver (szczeliny wentylacyjne).

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 30132,28940,30134,30136,30138 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |