# Domy szeregowe w Holandii

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Nieco ponad 5% oszczędności energii** Oprócz dobrego i stabilnego wyglądu przez wiele lat oraz ochrony przed warunkami atmosferycznymi, powłoka ClimateCoating® na fasadzie skutkuje również oszczędnością energii grzewczej. Różnią się one w zależności od materiału ściennego i rodzaju budynku. W przypadku tych domów szeregowych w Ymere, w Holandii, było to ponad 5% po pokryciu w 2011 roku. Można by pomyśleć, że to nic nadzwyczajnego - w porównywalnym budynku z 3 cm ociepleniem styropianowym od 1990 roku nie było to dużo więcej. Cechą szczególną jest tu stosunek udziałów powierzchni kopertowej ściany zewnętrznej do dachu i okien.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 27823,30990,30992,30994,30996,30998,31000 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |