# StuccoPrimer

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

### Gotowy do użycia promotor przyczepności dla StuccoTex StuccoPrimer przygotowuje podłoże do aplikacji StuccoTex. Środek zwiększający przyczepność jest środkiem gruntującym dla prawie wszystkich podłoży, takich jak stare i nowe tynki. Bazuje ona na technologii membrany refleksyjnej, jest zmiennie otwarta dyfuzyjnie i tym samym stanowi idealnego "gracza" w systemie tynków StuccoTex.

**Nadaje się do metra!** StuccoPrimer zmniejsza chłonność podłoża i umożliwia przyleganie StuccoTex do prawie wszystkich podłoży. Aplikacja jest bardzo prosta: nakłada się ją zwykłym pędzlem, szczotką malarską lub wałkiem malarskim. Gruntujący promotor przyczepności jest gotowy do użycia.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **total\_sales** | 0 |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **21831\_custom\_list\_file** | Array |
| **wcml\_sync\_hash** | Array |
| **attr\_label\_translations** | Array |
| **qode\_single\_product\_new\_meta** | no |