# PU Safe Filler

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

### Masa uszczelniająca do pianki PU PU Safe Filler jest uszczelniaczem lub wypełniaczem do stosowania na piance poliuretanowej. Wypełniacz zamyka pory w piance PU i tworzy jednorodną powierzchnię do dalszej obróbki za pomocą PU Safe Coating.

Zmienna otwartość dyfuzyjna PU Safe Filler umożliwia jego zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. PU Safe Filler wysycha jako plasto-elastyczny, wodoodporny, chemicznie neutralny i bezwonny. Wysoka elastyczność wypełniacza jest szczególnie ważna w przypadku ruchów termicznych i strukturalnych elementów, ponieważ zapewnia nieprzerwaną powierzchnię uszczelniającą. PU Safe Filler dobrze przylega do wszystkich konwencjonalnych materiałów budowlanych, takich jak PCV i aluminium pokryte farbą lub kolorową folią z tworzywa sztucznego. Klasycznie uszczelniacz stosowany jest przy montażu drzwi i okien przy pracy z pianką poliuretanową.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **total\_sales** | 0 |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **21831\_custom\_list\_file** | Array |
| **wcml\_sync\_hash** | Array |
| **attr\_label\_translations** | Array |
| **qode\_single\_product\_new\_meta** | no |