# Façades après x années

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**2004 et 2011 peints avec** [**ThermoProtect**](https://www.climatecoating.com/fr/produits/thermoprotect/)**. Plus de moisissures.** La façade a été peinte pour la dernière fois avec [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/produkte/thermoprotect/) en 2011. Auparavant, la peinture devait être repeinte chaque année. Entre autres, à cause des problèmes d'humidité et des fissures dues à la circulation. En outre, la façade a été équipée du système Schrijver (fentes de ventilation).

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 30131,28936,30133,30135,30137 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |