# Maisons mitoyennes aux Pays-Bas

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Un peu plus de 5% d'économie d'énergie** En plus d'un aspect esthétique stable pendant de nombreuses années et d'une protection contre les intempéries, le revêtement ClimateCoating® de la façade permet également de réaliser des économies d'énergie de chauffage. Celles-ci varient en fonction du matériau du mur et du type de bâtiment. Pour ces maisons mitoyennes d'Ymere, aux Pays-Bas, elle était de plus de 5 % après le revêtement en 2011. Cela n'a rien d'exceptionnel, pourrait-on penser - dans le bâtiment comparable avec une isolation en polystyrène de 3 cm, il n'y a pas eu beaucoup plus depuis 1990. La particularité réside ici dans le rapport entre les parts de surface enveloppante du mur extérieur, le toit et les fenêtres.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 28930,30989,30991,30993,30995,30997,30999 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |