# Façade en gravier de lavage

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Isolation thermique d'été et d'hiver** Cette maison est l'un des premiers bâtiments résidentiels de Rosmalen (Den Bosch, Pays-Bas). La façade massive en gravier lavé offre peu de résistance à la chaleur solaire pénétrante en été et, pendant la saison de chauffage, beaucoup de chaleur s'échappe de la maison. En novembre 2016, la façade a été peinte avec [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/fr/produits/thermoprotect/). Le résultat est satisfaisant : Pendant les froides nuits d'hiver, la température ambiante ne baisse presque pas, même si le thermostat est réglé plus bas. Le matin, la température de la pièce est rapidement portée à plus de 20°C. Même si les émiriques ne sont pas plus précises ici, cet exemple montre également que ClimateCoating® sur la façade est capable de garder la chaleur dans la maison.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 30377,30379,30381,27990,30383,30385 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |