# Maison d'habitation à Beringe (NL)

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

À l'adresse Hoogstraat 47 à Beringe (L), le propriétaire et maître peintre Thijs Martens a recouvert les tuiles du toit de noir et la façade de blanc en 2016. Les valeurs de consommation d'énergie de chauffage ne sont pas encore disponibles, mais de premières expériences ont été faites : *"Le grenier non isolé n'est plus aussi froid en hiver"* et *"Notre chauffage n'a besoin que de 30 minutes pour passer de 17°C à 20°C lorsque nous arrivons à la maison. Avant ClimateCoating®, il fallait 1,5 heure"*. Les murs extérieurs sont une construction à double coque avec une lame d'air et ce que l'on appelle des demi-briques comme coque en clinker. Les temps de chauffage nettement plus courts et le refroidissement plus lent permettent de réaliser des économies d'énergie.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 30435,30437,28106 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |