# Casa de apartamentos en Jonava

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**14% de ahorro de energía en calefacción tras la renovación de la fachada realizada en 2009, valores de consumo certificados para el periodo 2008-2014** El bloque de apartamentos es un edificio prefabricado. La dirección es Chemikų gatvė 112, Jonava 55231. Se encuentra en Lituania, cerca de Kaunas, en el centro del país, a una latitud similar a la de Saßnitz (Rügen). El edificio tiene 5 plantas, 2 escaleras y 20 apartamentos. El revestimiento de la fachada con [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/es/productos/thermoprotect/) se aplicó en septiembre de 2013. Las fotos del objeto fueron proporcionadas por la empresa UAB "Termofasadai" de Kaunas, Lituania. La diferencia visual entre "existente" y "renovado" es claramente visible. La evaluación de los valores de consumo de energía para calefacción se basa en los datos de consumo notariales del periodo 2008-2014. Mientras que el consumo de energía para calefacción se situó en una media de 209,2 MWh entre 2008 y 2012, se redujo a 187,7 MWh en 2013 y a 170,3 MWh en 2014. En 2013, la distribución fue de 128,4 MWh antes de la reconversión y de 59,3 después de la misma (2,16 : 1). Calculado en promedio, la reducción del consumo de energía de calefacción es de alrededor del 14%. La cifra de 2013 incluye las partes del periodo de calefacción antes y después de la renovación, por lo que el resultado queda algo diluido. También en este caso, el uso de [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/es/productos/thermoprotect/) demostró ser una medida económica. La IWO afirma que el potencial de ahorro del aislamiento de fachadas es del 19%, co2online gGmbH Berlín afirma que es del 19% (02.2014) y según Heizspiegel Deutschland 2014 es solo del 12% (10.2014).

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 26936,26937,26088,26938 |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolios** | Array |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |