# StuccoPrimer

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

### Promotor de adherencia listo para usar para StuccoTex StuccoPrimer hace que el sustrato sea apto para la aplicación de StuccoTex. El promotor de la adherencia es la imprimación para casi todos los sustratos, como el revoque viejo y el revoque nuevo. Se basa en la tecnología de membranas reflectantes, es de difusión variable y, por tanto, es el "jugador" perfecto en el sistema de enlucido StuccoTex.

**Apto para el metro!** StuccoPrimer reduce la absorbencia del sustrato y permite que StuccoTex se adhiera a casi todos los sustratos. La aplicación es muy sencilla: se aplica con una brocha, pincel o rodillo estándar. El promotor de adherencia de imprimación está listo para ser utilizado.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **total\_sales** | 0 |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **wcml\_sync\_hash** | Array |
| **attr\_label\_translations** | Array |
| **qode\_single\_product\_new\_meta** | no |
| **21831\_custom\_list\_file** | Array |