# Kościół w Blokzijl

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Rozwiązanie problemu ścian zanieczyszczonych solą poprzez osuszanie za pomocą** [**ClimateCoating® ThermoPlus**](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/thermoplus/)**.** Miasto Blokzijl (NL-8356, ok. 1400 mieszkańców) należy do gminy Steenwijkerland w Holandii, prowincja Overijssel. Kościół chrzcielny \* ma rok budowy około 1850. Masywne ściany murowane, z zewnątrz klinkierowe, od wewnątrz otynkowane, mają problem z wilgocią. Ściany są zawilgocone i zanieczyszczone solą. W 1990 r. przeprowadzono remont. Rezultat był niezadowalający, farba odpadła w wielu miejscach już po 2 tygodniach. W ciągu lat 90-tych problemy się nasiliły, pojawiły się pęknięcia i nasiliło się łuszczenie koloru. W 2001 roku nałożono powłokę z produktu [ClimateCoating® ThermoPlus](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/thermoplus/) (2x na podkład FixPlus, po usunięciu kredującej starej powłoki). W tym celu rada kościelna, za zgodą władz ds. zabytków, zleciła firmie malarskiej Bergkamp z Blokzijl. Wynik był imponujący: do końca 2003 r. (data ówczesnego pisma informacyjnego) nie wystąpiły żadne nowe problemy. [ClimateCoating® ThermoPlus](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/thermoplus/) utrzymywał się stabilnie na ścianach i osuszał je: Pomiary wykazały spadek z 85 do 62 jednostek w ciągu 3 miesięcy. Kontrola przeprowadzona w 2014 roku wykazała, że trwałość [ClimateCoating® ThermoPlus](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/thermoplus/) jest nadal zachowana. Ze względu na dobre doświadczenia, w 2015 roku zastosowano na szeroką skalę powłokę wewnętrzną na powierzchniach ścian i sufitów, które zostały uszkodzone po przecieku na dachu.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 27923,30212,30214,30216,30218 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |