# Dom mieszkalny w Berlinie po 6 latach

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Powierzchnie testowe na ocieplonej fasadzie z "farbą elewacyjną premium" i** [**ClimateCoating® ThermoProtect**](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/) **wykazują duże różnice w jakości** W dniu 08.12.2009 r. berliński rzeczoznawca budowlany dokonał oględzin fasad w L.str. 56 w Berlinie i na sąsiednim budynku po lewej stronie. Było to praktyczne porównanie farb fasadowych (zewnętrzne starzenie się powierzchni testowych po 6 latach na fasadzie ETICS). Na sąsiednim budynku na przesuniętym szczycie naniesiono próbną warstwę najlepszej farby fasadowej wiodącego na rynku producenta. Po 6 latach pojawił się problem, którego nie można przeoczyć: wyraźne pęknięcia w powłoce. Widoczność pęknięć jest możliwa bez użycia narzędzi. Przedstawiona tu farba fasadowa jednego z liderów rynku to "szczególnie odporna na zabrudzenia farba fasadowa na bazie żywicy silikonowej z wyjątkową kombinacją spoiwa i wypełniacza" o właściwościach "minimalizujących zabrudzenia, kapilarno-hydrofobowych, mineralno-matowych, wysoce hydrofobowych". Teoria i praktyka wydają się tu nieco rozbieżne: przy takim układzie pęknięć farba nie jest raczej wodoodporna. Wynika z tego jasno, że zakwalifikowanie ETICS zgodnie z DIN 4108-3, tabela 3, wiersz 6, do grup naprężeń I do III w odniesieniu do ochrony przed deszczem podczas jazdy jest teoretycznym, aczkolwiek znormalizowanym założeniem. Obszar porównawczy na szczycie domu nr 56 został zbudowany - również 6 lat temu - przez firmę Fa. Karl z Berlina pokryty powłoką [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/). Badanie powierzchni testowej ClimateCoating® wykazało na różnych poziomach powiększenia, a nawet pod lupą fasadową, stan bez uszkodzeń. Ta powłoka elewacyjna po 6 latach wyraźnie przewyższa wynik konkurenta.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolios** | Array |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 27912,30440,30442,30444 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |