# Blok mieszkalny w Hadze

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

**Z** [**ClimateCoating® ThermoProtect**](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/)**: bez pęknięć po 9 latach na fasadzie** Nie planowano wówczas oficjalnego testu, ale praktyka często przynosi przekonujące rezultaty. Zdjęcia przedstawiają kompleks mieszkalny przy Dedemsvaartweg w Hadze, Holandia. Fasady zostały pomalowane wiosną 2006 roku, a 25.02.2015 roku pan Henk van Leeuwen z Fa. Coateq odbiera obiekt zainteresowania. W tym czasie zastosowano dwa różne produkty: farbę fasadową [ClimateCoating® ThermoProtect](https://www.climatecoating.com/pl/produkty/termoprotect/) firmy SICC GmbH z Berlina oraz farbę fasadową lidera rynku niemieckiego. Po około 9 latach powierzchnie te zostały poddane badaniu pod mikroskopem. SICC GmbH twierdzi, że jest producentem: *"Wysoka odporność na obciążenia środowiskowe, takie jak smog, kwasy, sole i ozon, a także na promieniowanie UV zapewnia wysoką elastyczność ClimateCoating® Exterior i zapobiega pękaniu na skutek kruchości lub starzenia się przez długi czas. Pękanie naprężeniowe jest znacznie zredukowane, ponieważ ochrona termiczna oferowana przez ClimateCoating® Exterior, dzięki wysokiej zawartości pustych w środku kulek ceramicznych osadzonych w specjalnym spoiwie, znacznie redukuje różne ruchy rozszerzalnościowe materiałów budowlanych."* Zdjęcia potwierdzają jej rację, test praktyczny na fasadzie w warunkach zewnętrznych został zdany również tutaj: powłoka jest wolna od pęknięć po 9 latach.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **qode\_animate-page-title** | no |
| **qode\_choose-number-of-portfolio-columns** | 3 |
| **qode\_content\_top\_padding** | 54 |
| **qode\_page\_subtitle** | Check out our work |
| **qode\_portfolio\_date** | June 02, 2014 |
| **qode\_portfolio\_type\_masonry\_style** | default |
| **qode\_show-page-title-image** | no |
| **qode\_show-page-title-text** | no |
| **vc\_teaser** | Array |
| **qode\_choose-portfolio-image-size** | full |
| **qode\_portfolio-external-link-target** | \_self |
| **qode\_portfolio\_masonry\_parallax** | no |
| **qode\_portfolio\_show\_sidebar** | default |
| **qode\_portfolio-image-gallery** | 28872,30388,30390,30392,30394,30396 |
| **qode\_choose-portfolio-list-page** | 21923 |