# PU Safe Coating

|  |  |
| --- | --- |
| **Categories** |  |

### Skuteczna powłoka ochronna dla pianki PU PU Safe Coating jest powłoką uszczelniającą do stosowania na piance poliuretanowej jako powłoka ochronna przy montażu okien i drzwi. W prosty i szybki sposób tworzy wodoszczelną, elastyczną i ochronną membranę dokładnie tam, gdzie stykają się różne materiały. PU Safe Coating jest innowacyjny, przyjazny dla środowiska, skuteczny i wydajny.

Ta metoda uszczelniania okien i drzwi podczas montażu jest prostsza i bardziej ekonomiczna niż konwencjonalne metody z użyciem taśmy Compriband, taśmy uszczelniającej czy folii. Dzięki nowej metodzie okno pozostaje szczelne na całym obwodzie, zarówno przy zimnej, jak i ciepłej pogodzie, w ulewnym deszczu, jak i przy długich okresach suszy. Zmienna otwartość dyfuzyjna powłoki PU Safe Coating umożliwia stosowanie jej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Powłoka PU Safe Coating tworzy elastyczną membranę. Dobrą stroną tego rozwiązania jest to, że paroszczelność membranotwórczej powłoki uszczelniającej jest zmienna. Dostosowuje się do warunków otoczenia w taki sposób, że blokuje lub przepuszcza powietrze - w zależności od gradientu ciśnienia pary. Powłoka PU Safe Coating dobrze przylega do wszystkich konwencjonalnych materiałów i wystarczy ją nanieść pędzlem - najlepiej dwukrotnie, aby właściwości produktu mogły być optymalnie wykorzystane. Dyspersja powinna obejmować zarówno warstwę izolacji termicznej (pianka montażowa PU), jak i wszystkie połączenia oraz minimalnie powierzchnie styku wokół ramy okna lub drzwi. Powłoka PU Safe stosowana w połączeniu z farbą do ścian wewnętrznych ThermoPlus lub farbą elewacyjną ThermoProtect minimalizuje lub zapobiega powstawaniu mostków termicznych! Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi doświadczonymi konsultantami ds. aplikacji.

### Metadata

|  |  |
| --- | --- |
| **total\_sales** | 0 |
| **cmplz\_hide\_cookiebanner** |  |
| **wcml\_sync\_hash** | Array |
| **attr\_label\_translations** | Array |
| **qode\_single\_product\_new\_meta** | no |
| **21831\_custom\_list\_file** | Array |